|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **教学家具用具、办公用具购置清单** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 序号 | 采购物品名称 | 单位 | | 数量 | | 单价 | | 金额 | | 规格 | 技术参数 | 图片 |
| 1 | 会议桌 | 套 | | 4 | |  | |  | | 80\*400\*200cm | 基材采用优质EI级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫 、 防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、 耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚 氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚 度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采 用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐 用。 | IMG_256 |
| 2 | 会议椅 | 把 | | 164 | |  | |  | | 90\*45cm | 1、优质皮革饰面，表面带有保护面，具防氧化作用； 座垫内芯物料采用低燃高密泡棉，软硬适中，坐感舒 适，回弹性好。（面料选用优质网布，防潮、防污易清 洁等。） 2、辅料：采用优质高密度成型PU泡棉，耐久不变形， 回弹力强，海绵密度大于40KG/M3。 3、优质钢材，管壁厚度达到2MM，结构移稳定性好。 4、符合人体学原理设计。 | IMG_257 |
| 3 | 办公桌 | 张 | | 132 | |  | |  | | 140\*70\*75cm | 基材采用优质EI级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫 、 防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、 耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚 氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚 度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采 用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐 用。钢脚部分均选用国家A级冷轧钢，采用压模成型和 高频焊接的工艺，经久耐用。 | IMG_258 |
| 4 | 办公椅 | 把 | | 132 | |  | |  | | 常规 | 选用优质网布，细腻、使用时间长，厚度适中；海绵采 用PU成型发泡高密度阻燃海棉，用抽纱或丝绒覆面，表 面有防腐化和防变型保护膜，座包密度：48kg/m3,背 包: 45kg/m3,软硬适中,耐久不变形，回弹力强，通过 BS7174-1995安全测试标准；符合人体工程学，可承 300kg压力。采用尼龙五星脚架。 | IMG_259 |
| 5 | 实木双层开门柜 | 个 | | 26 | |  | |  | | 1800\*800\*600mm | 高1800mm，宽800mm，深600mm，板材采用16mmE1环保生态板。露边处采用1.5mm厚的优质PVC与板材同色封边条；四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，美观大方，安全性高。 | IMG_260 |
| 6 | 档案柜 | 个 | | 20 | |  | |  | | 900mm\*550mm\*1800mm | 规格900mm\*550mm\*1800mm，0.6mm（裸板）厚冷轧板，采用冲压模具一次性冲压成形，弧度优美，线条济，所有焊接件焊缝均匀，无虚焊、假虚、热加工变形等现象，不得有毛刺、毛边管件冲压采用自动喷涂线进行先进的表面处理，能完全确保货物使用安全、耐用、美观。表面经磷化处理，热固性粉末喷涂。 | IMG_261 |
| 7 | 木质档案柜 | 个 | | 20 | |  | |  | |  | 产品外形规格：800×600×1800㎜ 1、柜体主材采用优质16mm厚生态板。 2、柜门板采用16mm厚度生态板制作，每个门铰链安装位均采用缓冲型铰链。铝合金拉手设计 3、柜脚采用优质PP塑料一次成型。 4、五金件：均采用优质五金配件。 5、采用优质PVC封边。 | IMG_262 |
| 8.1 | 办公长沙发 | 个 | | 6 | |  | |  | | 1980\*750\*830mm | 1、框架：根据人体工程学原理设计而成，选用实木方，材质坚硬、刚性强、承受力达300KG以上，干燥B级标准，含水率低于9%，经防腐防虫处理；  2、海绵：采用进口高密度强弹力45#发泡海绵，表面防腐防变开保护膜，软硬适中。  3、面料：采用优质环保皮、皮面光泽度好、透气强、柔软且富有韧性、手感良好，具有冬暖夏凉效果。 | IMG_263 |
| 8.2 | 办公室红木椅 | 个 | | 1 | |  | |  | | 177\*97\*155cm | 。沙发是全实木，纯木质的梓木，属于硬木。 1.油漆:优质环保净味漆，不得含有镉苯.汞.铅等重金属,经“五底三面”油漆工艺处理,表面硬度达到2H级，涂装后油漆样块甲醛释放量≤0.5mg/L； 2.五金件：采用优质五金配件； 3.漆膜表面无尘粒.气泡.渣点，漆膜平滑，色泽光洁，边缘及立面无毛刺，无流挂； 4.颜色：胡桃色 |  |
| 9 | 幼儿木制桌 | 张 | | 229 | |  | |  | | 120\*60\*53cm | 桌面尺寸：1200\*600 mm，高度：520mm。桌面采用优质泰国橡胶木，不低于17 mm，桌脚采用优质俄罗斯樟子松50\*50 mm，，所有边角做圆处理。采用环保型水性漆，三底二面,色泽美观不变色、光滑耐磨、手感好，甲醛释放量符合E1标准，产品符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准。 | IMG_264 |
| 10 | 幼儿木制椅 | 把 | | 910 | |  | |  | | 28\*53cm | 椅子：座面高290 mm，宽290 mm，背高540 mm，椅面采用优质俄罗斯樟子松，椅面板材厚度不低于18 mm的俄罗斯樟子松。油漆：清水，采用国内知名品牌环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。三底两面。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | IMG_265 |
| 11 | 幼儿木制床 | 张 | | 910 | |  | |  | | 138\*60\*17 | 1、规格1380mm\*600mm\*200mm，档高120mm，床边厚度≥22mm。2、材质工艺：樟子松（不含拼接板），无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆,收棱角，铺板为松木木条铺板，厚度≥10mm。油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺，原木色，油漆工艺：两次底漆，一次面漆。 | IMG_266 |
| 12 | 阅读书柜 | 个 | | 26 | |  | |  | | 80\*35\*90 | 规格：800\*300\*800 mm，材质：采用厚度≥15 mm 俄罗斯樟子松，油漆采用儿童水性清水漆，做到三底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。柜子的涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。 | IMG_267 |
| 13 | 区角柜 | 个 | | 130 | |  | |  | | 120\*30\*80 | 1200\*300\*800 mm，主要材料：主材为采用厚度≥15 mm俄罗斯樟子松，含水率≤18%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。油漆采用环保漆，底漆三遍面漆两遍。粘胶等配料符合国标18580-2001《室内装修材料人造板材及其制品有害物质限量》。造型美观，无毒、环保、坚固、结实，底部采用防潮支点避免地面潮湿而影响柜子的使用 | IMG_268 |
| 14 | 鞋柜 | 个 | | 78 | |  | |  | | 120\*22\*35cm | 1200\*250\*350 mm主要材料：采用厚度≥15 mm俄罗斯樟子松，含水率≤18%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。油漆采用环保漆，底漆三遍面漆两遍。粘胶等配料符合国标18580-2001《室内装修材料人造板材及其制品有害物质限量》。造型美观，无毒、环保、坚固、结实，底部采用防潮支点避免地面潮湿而影响柜子的使用寿命。 | IMG_269 |
| 15 | 书包柜 | 个 | | 78 | |  | |  | | 120\*30\*90 | 主要材料：采用厚度≥17 mm防火板，含水率≤18%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。。粘胶等配料符合国标18580-2001《室内装修材料人造板材及其制品有害物质限量》。造型美观，无毒、环保、坚固、结实，底部采用防潮支点避免地面潮湿而影响柜子的使用寿命。 | IMG_270 |
| 16 | 茶杯柜 | 个 | | 26 | |  | |  | | 55\*45\*80 | 主要材料：采用厚度≥15 mm俄罗斯樟子松，含水率≤18%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。油漆采用环保漆，底漆三遍面漆两遍。粘胶等配料符合国标18580-2001《室内装修材料人造板材及其制品有害物质限量》。造型美观，无毒、环保、坚固、结实，底部采用防潮支点避免地面潮湿而影响柜子的使用寿命。最终结算数量以最后安装数量为准。 | IMG_271 |
| 17 | 资料柜 | 个 | | 24 | |  | |  | | 86\*40\*180cm | 规格860mm\*400mm\*1800mm，0.6mm（裸板）厚冷轧板，采用冲压模具一次性冲压成形，弧度优美，线条济，所有焊接件焊缝均匀，无虚焊、假虚、热加工变形等现象，不得有毛刺、毛边管件冲压采用自动喷涂线进行先进的表面处理，能完全确保货物使用安全、耐用、美观。表面经磷化处理，热固性粉末喷涂。 | IMG_272 |
| 18 | 餐桌椅 | 个 | | 50 | |  | |  | | 120\*140\*76cm | 整体规格：120x140x76cm，桌面采用玻璃钢，规格120x40cm。凳面采用塑料圆凳，直径：30cm。桌架采用钢海生产的钢管，规格：40x60x1.2mm。铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊钢管表面经过除油、除锈、磷化、抛丸、静电喷塑、高温固化而成。该产品美观大方，经久耐用。 | IMG_273 |
| 19 | 阶梯教室沙发椅 | 位 | | 300 | |  | |  | |  | 1、背绵、座绵：采用高回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度 57 ㎏/m3，座垫海绵密度 65 ㎏/m3,该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱。软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。  2、内板：采用多层夹板热压成型。  3、座、背外壳：采用优质高密度硬木多层板，天然榉木板，外涂聚酯漆，美观大方，不褪色，抗变形。  4、布料：采用优质毛麻布，耐磨、抗污、防褪色。  5、扶手框架及站脚：采用 2mm 厚优质 A 级冷扎板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。  6、扶手盖：采用进口榉木精工制作，外涂聚酯漆，美观大方。  7、侧板：采用高密度板外覆海绵和毛麻制作而成，易于拆装。  8、回复机构：坐垫翻起采用缓冲慢回弹回复，座板回复时无杂音，无撞击，缓慢回复复位精准，低噪音。  9、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝。  10、座椅尺寸：每座椅面内宽 470mm，扶手宽 80mm，地面到座面高450mm，  地面到背高 990mm，横侧面宽 710mm，单独脚片距离 250mm，两个脚片之间  的对中的尺寸为 550mm，一般排距为 900—1000mm。  11、写字板：采用高密度中纤板，外冷压防火面板，美观大方，连接横条为铝合金压铸成型。 | IMG_274IMG_275 |
| 20 | 图书架（钢制） | 套 | | 30 | |  | |  | | 90\*45\*200cm | 规格：900x450x2000mm,立柱1.0mm，隔板：0.8mm其它0.8mm，钢制架体表面经除油、去锈、 磷 化、酸洗等工序前处理，再经亚光静电喷塑，涂层经久耐用，色彩搭配美观，色泽均匀一致，钢制书架的特点：具备藏书量大，占地面积小；架体易拆易装，调层灵活方便；可防潮、防火、耐高温，安全性能强。 | IMG_276 |
| 21 | 阅览桌 | 套 | | 25 | |  | |  | | 1800\*800\*25mm | A.面板 1.材质：采用优质三聚氰胺板，防火板贴面，后成型冷压处理。 2.尺寸：1800mm×800mm×25mm B.桌钢架 1.材质及形状：采用方管钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。 2.尺寸：桌脚钢管尺寸为40mm×60mm×1.2mm方管，桌脚连接钢管尺寸为40mm×40mm×1.2mm方管，桌面支撑采用40mm×40mmC型钢制作而成。 3.表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。 C.脚垫 材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 课凳： A凳面 1.材质：1.6多层胶合板。 2.尺寸：240mm×340mm×16mm B凳钢架 1.材质及形状：采用椭圆管钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。 4.2.椅脚贴地面部位钢管尺寸为20mm×49mm×1.2mm，椅脚立管钢管尺寸为20mm×49mm×1.2mm，椅脚连接钢管尺寸为20mm×49mm×1.2mm。 D脚垫 材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 | IMG_277 |
| 22 | 课桌椅 | 套 | | 1000 | |  | |  | | 60\*40\*180cm | 课桌参数：整体规格：60x40x76cm桌面规格：60x40x1.6cm多层板，凳面规格：24x34x1.6cm多层板，桌脚规格：20x49x1.0mm（国家东南钢海集团生产的钢海国标椭圆管）。椅脚规格：20x49x1.0mm（国家东南钢海集团生产的钢海国标椭圆管）。椅架升降片：1.0mm宝钢优质冷轧板。书包斗：侧板1.0mm厚，斗板0.7mm厚（国家东南钢海集团生产的钢海国标冷轧板）拼装结构：外升降款式，螺丝固定。脚套：进口PP工程塑料注塑成型。金属管属性：所有金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷符合国家标准GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。不使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求；抛丸除锈，环氧聚脂固体粉末高压静电喷涂，灰白色，紧固件 | IMG_278 |
|  | **厨房家具用具及设备** | | | | | | | | |  |  |  |
| 23 | 双炒单温节能炉 | | 个 | | 2 | |  | |  |  | 材料：采用一级板制作，板面拉丝处理，台面1.7mm，围板，靠背厚度1.0mm，炉脚不锈钢内有Φ50钢柱，配有可调节钢脚，铸铁消音炉膛，每个炉头配有180W低噪音鼓风机。 | IMG_279 |
| 24 | 节能大锅灶 | | 台 | | 6 | |  | |  | 1100\*1150\*1250 | 材质：SUS201不锈钢 用料：炉面采用1.2mm厚不锈钢板，前置板、侧板、背板采用1.0mm厚不锈钢板；炉体骨架结构采用38mm×38mm不锈钢方管，炉膛采用双层带聚能板不锈钢炉头，四脚立柱采用ф50不锈钢管，配不锈钢直嘴摆水龙头、优质不锈钢气阀、下水滤渣网、全钢可调子弹脚。 备注：配生铁大锅一个 | IMG_280 |
| 25 | 双门蒸饭车 | | 个 | | 5 | |  | |  | 1400\*650\*1530 | 优质不锈钢制作； 整体采用聚胺脂高压发泡； 密封层保护，安全跑汽阀，配重型万向轮。 | IMG_281 |
| 26 | 不锈钢饭盘 | | 个 | | 120 | |  | |  | 400\*600\*50 | 材料：采用一级板制作， | IMG_282 |
| 27 | 调味台 | | 个 | | 10 | |  | |  | 500\*1000\*800 | 材料：采用一级板制作，板面拉丝处理，台面1.7mm，围板，靠背厚度1.0mm，配有可调节钢脚 | IMG_283 |
| 28 | 双面工作台 | | 个 | | 12 | |  | |  | 1800\*800\*800 | 材料：采用一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作，台面内衬18mm防水免漆高密板制作，不锈钢加强筋加固，后板，侧板，层板1.0mm，打荷面上提门。配130可调节承重脚。 | IMG_284 |
| 29 | 和面机 | | 台 | | 4 | |  | |  | 435\*800\*805 | 电压：220V 功率：1.5KW 最大和面量：25kg | IMG_285 |
| 30 | 高温消毒柜 | | 台 | | 6 | |  | |  | 1200\*500\*1700 | 智能消毒系统 | IMG_286 |
| 31 | 高温热循环消毒柜 | | 台 | | 5 | |  | |  | 1215\*562\*1795 | 额定电压：220V 额定功率：2.4KW 容量：635L 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，超大容量，温度范围20～125°C；采用不锈钢加风机加温消毒方式，全不锈钢材。 | IMG_287 |
| 32 | 绞肉机 | | 台 | | 3 | |  | |  | 530\*510\*870 | 用途：能将各种鲜肉一次性切成条状。 切条尺寸范围：2.5－40mm(不可调) 机重：78KG 产量：200KG以上 电源：220V  功率：1.1KW | IMG_288 |
| 33 | 食品留样柜 | | 台 | | 4 | |  | |  | 600\*520\*1480 | 优质不锈钢制作； 制冷方式：直冷； 高压整体发泡； 温度范围：-12~-0/0~10度 输入功率：390W | IMG_289 |
| 34 | 三门烤箱 | | 台 | | 4 | |  | |  | 1230\*820\*1650mm | 尺寸1230\*820\*1650mm，功率19.8kW,符合国家质量标准 | IMG_290 |
| 35 | 煮粥桶 | | 个 | | 4 | |  | |  | Φ50cm | 直径50cm，功率9000W，符合国家质量标准 | IMG_291 |
| 36 | 木案工作台 | | 个 | | 4 | |  | |  | 1800\*800\*800 | 材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作。立柱Φ38圆管，配有可调节脚。 | IMG_292 |
| 37 | 单眼水池 | | 个 | | 5 | |  | |  | 700\*700\*800 | 材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作。立柱Φ38圆管，配有可调节脚。 | IMG_293 |
| 38 | 三星水池 | | 个 | | 5 | |  | |  | 1800\*700\*800 | 材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作。立柱Φ38圆管，配有可调节脚。 | IMG_294 |
| 39 | 大单星 | | 个 | | 9 | |  | |  | 1000\*700\*800 | 材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作。立柱Φ38圆管，配有可调节脚。 | IMG_295 |
| 40 | 切菜机 | | 台 | | 4 | |  | |  |  | 球茎部产量：300-1000kg/h，叶菜部产量：600-1000kg/h，额定电压200V 50z，电机功率1:1KW+1.1kW+0.55kW，外形尺寸1160\*530\*1300mm，机器重量：140kg，球茎切片规格2-10mm可调，球茎类切丁6，8，10，12，15，20，25，30mm，球茎类切丝2-10mm方丝(可调)，喷菜部切断规格1-60mm可调 | IMG_296 |
| 41 | 收残台 | | 个 | | 4 | |  | |  | 700\*700\*800 | 材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作。立柱Φ38圆管，配有可调节脚。 | IMG_297 |
| 42 | 单星水池带收残台 | | 个 | | 8 | |  | |  | 1200\*700\*800 | 材质：SUS201不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用1.2mm不锈钢板，立柱采用38\*38\*1.0mm不锈钢方管，横通采用38\*25\*1.0mm不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45°尖角厚度40mm背。 | IMG_298 |
| 43 | 四层净菜架 | | 个 | | 12 | |  | |  | 1200\*500\*1500 | —采用201不锈钢管制作  —层外框采用38\*25\*1.0不锈钢方管  —层内档采用30\*15\*1.0不锈钢方管  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿  —配不锈钢可调式子弹脚 | IMG_299 |
| 44 | 备餐台 | | 个 | | 5 | |  | |  | 2000\*800\*800 | 材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作。立柱Φ38圆管，配有可调节脚。 | IMG_300 |
| 45 | 四层平板货架 | | 个 | | 10 | |  | |  | 1200\*500\*1700 | 材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm不锈钢板制作。立柱Φ38圆管，配有可调节脚。 | IMG_301 |
| 46 | 米面架 | | 台 | | 6 | |  | |  | 1000\*500\*200 | 材质：SUS201不锈钢  用料：采用38\*38\*1.0mm不锈钢方管制作，面板采用1.0mm不锈钢板，配内塞胶脚。 | IMG_302 |
| 47 | 六格保温台 | | 台 | | 4 | |  | |  | 1800\*700\*800 | 材质：SUS201不锈钢 用料：台面、柜身采用1.2mm不锈钢板，底板用1.0mm不锈钢板，1/1份数盆6个，四脚立柱采用ф50×1.2mm锥形可调子弹脚，配220V电源，2\*2KW发热管，电源指示灯温控器显示，带18A交流接触器。DN15进水阀，DN20出水阀。 | IMG_303 |
| 48 | 学生洗碗池 | | 米 | | 12 | |  | |  |  | 材质：SUS201不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用1.2mm不锈钢板，立柱采用38\*38\*1.0mm不锈钢方管，横通采用38\*25\*1.0mm不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45°尖角厚度40mm背。 | IMG_304 |
| 49 | 798冷柜 | | 台 | | 2 | |  | |  | 外观尺寸1950\*770\*880内径尺寸1810\*570\*660 | 制冷量270W | IMG_305 |
|  | **排烟系统** | | | | | | | | |  |  |  |
| 50 | 不锈钢烟罩 | | m2 | | 58 | |  | |  | 7600\*1100\*550 | 1.0不锈钢材质 | IMG_306 |
| 51 | 不锈钢过滤网 | | 米 | | 56 | |  | |  | 500\*600 | 1.0不锈钢材质 | IMG_307 |
| 52 | 炉灶靠背装饰板 | | 米 | | 46 | |  | |  |  | 1.0不锈钢材质 | IMG_308 |
| 53 | 主管 | | m2 | | 120 | |  | |  | 600\*600 | 1.0镀锌板材 | IMG_309 |
| 54 | 直管 | | m2 | | 84 | |  | |  | 600\*600 | 1.0镀锌板材 | IMG_310 |
| 55 | 弯头 | | 个 | | 15 | |  | |  | 600\*600 | 1.0镀锌板材 | IMG_311 |
| 56 | 三通 | | 个 | | 7 | |  | |  | 600\*600\*1000 | 1.0镀锌板材 | IMG_312 |
| 57 | 变接头 | | 个 | | 10 | |  | |  |  | 1.0镀锌板材 | IMG_313 |
| 58 | 软接头 | | 个 | | 5 | |  | |  |  | 材料：1.0mm镀锌板制作，防漏油工艺处理，严格按照厨房抽风设计要求，场地要求量身定做，确保抽风效果，视党效果达到最佳。 | IMG_314 |
| 59 | 15KW风机 | | 台 | | 1 | |  | |  | 1620\*1100\* 1220mm | 27.5寸15KW，尺寸：1620mm\*1100mm\*1220mm，进风口1520\*1120mm，出风口830\*700mm，风量43180，风压690，转速614，噪音＜80 | IMG_315 |
| 60 | 11KW风机 | | 台 | | 2 | |  | |  | 1470\*1050\* 1120mm | 25寸11KW，尺寸：1470mm\*1050mm\*1120mm，进风口1370\*1120mm，出风口765\*640mm，风量29200，风压537，转速576，噪音＜72 | IMG_316 |
| 61 | 静音式油烟净化器 | | 台 | | 2 | |  | |  | 15000风量 | 尺寸：1100\*900\*1340mm，进出风口尺寸：630\*1120mm，风口下平至地面：165mm，机片数量：4片，重量220kg，功率1440，VU数量6 | IMG_317 |
| 62 | 静音式油烟净化器 | | 台 | | 1 | |  | |  | 20000风量 | 尺寸：1100\*1050\*1340mm，进出风口尺寸：780\*1120mm，风口下平至地面：165mm，机片数量：4片，重量240kg，功率1440，VU数量6 | IMG_318 |
| 63 | 风机架 | | 个 | | 3 | |  | |  |  | 4\*4角铁架 | IMG_319 |
| 64 | 净化器架 | | 个 | | 3 | |  | |  |  | 4\*4角铁架 | IMG_320 |
| 65 | 风机保护器 | | 个 | | 3 | |  | |  |  | 慢启动 | IMG_321 |
| 66 | 法兰 | | 对 | | 28 | |  | |  |  | 材料：采用国标角铁制作，焊接部位采用电焊焊接而成，具有很强的坚固性，全身防锈处理，具有良好的防锈能力 | IMG_322 |
| 67 | 支架 | | 对 | | 20 | |  | |  |  | 材料：采用国标角铁制作，焊接部位采用电焊焊接而成，具有很强的坚固性，全身防锈处理，具有良好的防锈能力 | IMG_323 |
| 68 | 安装辅材运费 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **厨房餐具** | | | | | | | | |  |  |  |
| 69 | 刀具 | | 把 | | 44 | |  | |  |  | 刀身：金钢，刀柄：木制 | IMG_324 |
| 70 | 砧板 | | 个 | | 44 | |  | |  |  | 榉木 | IMG_325 |
| 71 | 灭蝇灯 | | 盏 | | 19 | |  | |  |  | 30W | IMG_326 |
| 72 | 豆浆机 | | 台 | | 4 | |  | |  | 30\*80cm | 功率1100瓦，每小时产量40-50公斤 | IMG_327 |
| 73 | 淘米箩 | | 个 | | 28 | |  | |  |  | 塑料 | IMG_328 |
| 74 | 烹调锅（60炒锅） | | 个 | | 22 | |  | |  |  | 60炒锅 | IMG_329 |
| 75 | 烹调大锅 | | 个 | | 12 | |  | |  |  | 90铁锅 | IMG_330 |
| 76 | 不锈钢餐盘 | | 个 | | 24 | |  | |  |  | 1.0不锈钢 | IMG_331 |
| 77 | 烹饪用具 | | 套 | | 19 | |  | |  |  | 1.0不锈钢 | IMG_332 |
| 78 | 打蛋机 | | 台 | | 4 | |  | |  | 545\*440\*855mm | 桶容积30L，防水等级IPX1，额定电压:220V，搅拌限量5kg，额定频率50Hz，额定输入功率 1.3kW，外观尺寸545\*440\*855mm | IMG_333 |
| 79 | 电炸锅 | | 台 | | 1 | |  | |  | 800\*600mm | 额定电压220V，额定频率50Hz，额定输入功率9kW，尺寸800\*600 | IMG_334 |
| 80 | 电饼铛 | | 台 | | 1 | |  | |  | 70\*85\*76cm | 功率5000瓦，尺寸70\*85\*76 | IMG_335 |
| 81 | 开水器 | | 台 | | 2 | |  | |  | 58\*30\*90cm | 额定电压220V，额定频率50Hz，额定输入功率9kW，尺寸58\*30\*90cm | IMG_336 |
| 82 | 蒸包炉 | | 台 | | 1 | |  | |  | 650\*650\*800mm | 额定电压220V，额定频率50Hz，额定输入功率9kW，尺寸650\*650\*800mm | IMG_337 |
| 83 | 碗筷匙盘 | | 套 | | 1960 | |  | |  |  | 1.0不锈钢 | IMG_338 |
| 84 | 平板推车 | | 个 | | 4 | |  | |  | 600\*900\*850 | 材质：SUS201不锈钢  用料：车面板采用1.0mm不锈钢板制作，立柱采用φ38不锈钢圆管，配2个万向轮带刹车，2个定向轮。 | IMG_339 |
| 85 | 消毒灯 | | 盏 | | 3 | |  | |  |  | 30W，符合国家质量标准 | IMG_340 |
| 86 | 四门冰箱 | | 台 | | 4 | |  | |  | 1200\*715\*1895 | 优质不锈钢制作； 制冷方式：直冷； 高压整体发泡； 温度范围：-12~-0/0~10度 输入功率：390W | IMG_341 |
| 87 | 六门冰箱 | | 台 | | 4 | |  | |  | 1800\*715\*1895 | 优质不锈钢制作； 制冷方式：直冷； 高压整体发泡； 温度范围：-12~-0/0~10度 输入功率：390W | IMG_342 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |