技术参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯 号 | **DT1/DT2** | | | |
| 台 数 | 2台 | 三  大  部  件 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 设 备 类 型 | 有机房乘客电梯 | 控制系统 | 一体式控制器 |
| 设 备 型 号 | / | 门机系统 | 变频型中分门机 |
| 控 制 方 式 | ☑单控/□并联/□群控 | 层  门  系  统 | 层 门 | 1层:发纹不锈钢 |
| 机 房 设 计 | 有机房 | 其余层:发纹不锈钢 |
| 载 重 量 | 1350 | 门 套 | 1层:发纹不锈钢小门套 |
| 速 度 | 1.0m/s | 其余层:发纹不锈钢小门套 |
| 层 / 站 / 门 | 7/7/7 | 召  唤  操  纵  系  统 | 外 召 厢 | 单控型号：/ |
| 停 靠 楼 层 | 1F-7F |  |
| 基 站 | 1F |  |
| 井道尺寸(W×D) | 2350×2370 |
| 轿厢尺寸(W×D×H) | 1800\*1700 |
| 厅门尺寸(W×H) | 1000×2100 |
| 机房尺寸(W×D×H) | / | 无底盒设计，面板:发纹不锈钢 |
| 顶 层 高 度 | 4300 | 操 纵 厢 | 发纹不锈钢面板，含盲文按钮 |
| 提 升 高 度 | 18200 | 副操纵厢 | 无 |
| 底 坑 深 度 | 1600 | 残疾人操纵厢 | 无 |
| 井 道 总 高 度 | / | 轿  厢  系  统 | 轿 壁 板 | 发纹不锈钢 |
| 开 门 方 式 | ☑中分两扇□旁开两折 | 轿 门 | 发纹不锈钢 |
|  | 扶 手 | 有 |
| 电 源 电 压 | 动力380V照明220V | 地 板 | 仿大理石PVC地板 |

注： 1、以上各参数投标人应自行到现场勘查实际情况再次核实确认，如因此造成投标差错或后续安装问题由投标人承担。

2、附加功能：①提供视频监控接口 ②具备停电应急平层功能。